

**技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  型号 |  CS-712  |  CS-715 |  CS-725 |
|  单元配置 | BLF12”X1+HF1”X1 | FLF15”X1+HF1.5”X1 |  LF15”X2+HF1.5”X1 |
|  阻抗 |  8Ω |  8Ω |  4Ω |
|  灵敏度 |  98dB | 98dB | 104dB |
|  功率 |  350W |  450W |  900W |
|  推荐功放功率 |  500W |  700W |  1350W |
| 外形尺寸(WxDxH） |  350\*260\*545mm | 440\*405\*725mm | 545\*510\*1220mm |
| 包装尺寸(WxDxH） |  420\*345\*635mm |  525\*495\*840mm |  320\*595\*1340mm |
|  净重 |  18KG |  34.5KG |  62.5KG |
| 毛重 |  19KG | 38KG |  67KG |

**应用领域：**

适用于全音域音频扩声系统，多功能厅、餐吧、音乐厅、会议、等公共场所，任何大型音响工程或流动演出系统的扩声用。