

**技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  型号 |  F-10 |  F-12 | F-15 |  F-215 |
|  单元配置 | BLF10”X1+HF1.5X1 |  LF12”X1+HF1”X1 | LF15”X1+HF1”\*1 | LF15”X2+HF1.5X1 |
|  阻抗 |  8Ω |  8Ω |  8Ω |  4Ω  |
|  灵敏度 |  95db | 97d**b** | 97db | 103db |
|  功率 |  250W |  300W | 350W | 7700W |
|  最大声压 |  95dB | 122dB |  123dB | 1131dB |
|  推荐功放功率 | 400W | 450W |  550W | 800W |
| 外形尺寸(WxDxH） |  350\*320\*530mm | 395\*380\*565mm |  470\*440\*685mm | 560\*500\*1065mm |
| 包装尺寸(WxDxH） |  400\*385\*620mm |  470\*440\*640mm | 545\*525\*780mm |  630\*590\*1180mm |
|  净重 |  17KG |  21.5KG | 29KG |  55.5KG |
|  毛重 |  18.5KG |  24.5KG |  32.5KG | 60KG |

**应用领域**：

适用于全音域音频扩声系统，多功能厅、餐吧、音乐厅、会议、等公共场所，任何大型音响工程或流动演出系统的扩声使用。