

**技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  型号 |  YC-08 |  YC-15B |
|  单元类型 | LF:1\*8"(203mm)/2.56"(65mm) HF:1\*1"(25mm)exit/1.73"(44mm) |  1\*15"(381mm)/3"(75mm)  |
|  频率响应 |  70Hz-18KHz  |  30Hz-300Hz |
|  阻抗 |  6Ω |  4Ω |
|  灵敏度 |  97dB |  **96**dB |
| 最大声压 | 121dB |  118dB |
|  功率 |  200W |  450W |
| 外形尺寸(WxDxH） |  1085mm×163mm×172mm  |  495mm×420mm×598mm |
| 包装尺寸(WxDxH） |  |  |
|  净重 |  12KG  |  26KG  |
|  毛重 | KG |  KG |

应用领域：

适用于音乐餐吧、宴会厅、体育场馆、多功能厅、学术报告厅、礼堂及小型演出.